**ООО «Производственно-коммерческая фирма «СанТехТрос комплект»**

**Предприниматель Мякишев Антон Вячеславович**

г.Чебоксары

моб. 8-937-393-73-73

e-mail: wicavo@mail.ru

ПРАЙС

Сантехнические тросы для чистки канализаций, труб котлов и бойлеров.

Прайс-лист от 01.04.2021 г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и диаметр троса, мм | Длина,м | Цена, руб. | Наименование и диаметр троса, мм | Длина, м | Цена, руб. |
| 6 | 3 | 700 | 14 | 10 | 4470 |
| 8 | 5 | 1435 | 14 | 15 | 6705 |
| 10 | 5 | 1610 | 14 | 20 | 8940 |
| 10 | 10 | 3220 | 14 | 25 | 11175 |
| 10 | 15 | 4830 | 14 | 30 | 13410 |
| 10 | 20 | 6440 | 14 | 40 | 17880 |
| 10 | 30 | 9660 | 16 | 10 | 5180 |
| 10 | 40 | 12880 | 16 | 15 | 7770 |
| 12 | 10 | 3500 | 16 | 20 | 10360 |
| 12 | 15 | 5250 | 16 | 25 | 12950 |
| 12 | 20 | 7000 | 16 | 30 | 15540 |
| 12 | 30 | 10500 | 16 | 40 | 20720 |
| 12 | 40 | 14000 |  |  |  |

Цены указаны без НДС.

Крючок-зацеп, ручка для вращения включены в стоимость троса

**Сантехнические тросы** служат для передачи вращающего момента и применяются для чистки водопроводных и канализационных труб, труб котлов и бойлеров, а также для приводов шлифовальных машинок, вибраторов и других силовых агрегатов.

 Конструкция тросов представляет собой сердечник, свитый из двух проволок, вокруг которого послойно навиваются пряди проволок определенного диаметра, первого слоя вправо по оси, второго слоя влево по оси и так далее до достижения нужного диаметра троса.

Если первый и последний слои троса навиты вправо по оси, то это трос правостороннего вращения и эксплуатировать его необходимо для вращения только в правую сторону, так как в этом направлении у него на 2 слоя проволок больше, нежели в левом направлении. При вращении такого троса в левом направлении, он оборвется. В случае укорочения троса предварительно отжечь место отреза на 100-120 мм.

Для облегчения прочистки наши тросы оснащаются ручкой для вращения и, (кроме ТС-6), сменными инструментами (крючок-зацеп или лопатка-стрела).

S-образный и U-образный скребки, специальные пружины - экстракторы можно приобрести у нас за отдельную плату в соответствии с действующим прейскурантом.

**ООО «Производственно-коммерческая фирма «СанТехТрос комплект»**

 тел/факс 8-(8352) 70-99-50

моб. 8-937-393-73-73

e-mail: wicavo@mail.ru

**Легкосъемные сменные инструменты**

**на концы сантехнических тросов для чистки канализации**

Крючок – зацеп Грушевидный Конусообразный Лопатка - S – образный U – образный

 бурав бурав стрела скребок скребок

50 руб. 500 руб. 500 руб. 50 руб. 900 руб. 900 руб.

Цены на сменные инструменты указаны без НДС.

Проволока ВР-2 периодического профиля (рифленая катанка [ГОСТ 7348-81](http://santros.ru/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/bojlery-i-ikh-primenenie.html))

Данная продукция предназначена для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкция ЖБИ, а также для прочистки канализационных сетей.

Поставляется мотками от 10 м. до 150 м., для удобства эксплуатации концы окольцованы.

 диам. 3 мм - цена 55 руб. (пог.метр)

диам. 4 мм.- цена 70 руб. (пог.метр)

диам. 5 мм.- цена 62 руб. (пог.метр)

**Будем рады дальнейшему сотрудничеству с Вами!**